### Кемеровский р-н(герб)КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**СЕССИЯ № 33**

**РЕШЕНИЕ**

от «23» декабря 2021 г. № 514

г. Кемерово

**Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса»**

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области», Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденным Президентом Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397, Уставом муниципального образования Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа от 29.04.2021 № 362 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кемеровского муниципального округа и внесения в них изменений», Совет народных депутатов Кемеровского муниципального округа

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 356 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Кемеровский муниципальный район».

2.2. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Арсентьевское сельское поселение».

2.3. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 358 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Береговое сельское поселение».

2.4. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 359 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Березовское сельское поселение».

2.5. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 360 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Елыкаевское сельское поселение».

2.6. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 361 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Звездное сельское поселение».

2.7. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 362 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Суховское сельское поселение».

2.8. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 363 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Щегловское сельское поселение».

2.9. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 364 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Ягуновское сельское поселение».

2.10. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 364 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Ясногорское сельское поселение».

2.10. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района от 27.09.2018 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Арсентьевское сельское поселение».

3. Опубликовать решение в газете «Заря» и на официальном сайте Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Левина Д.Г. – председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и связям с общественностью.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

председателя Совета народных депутатов

Кемеровского муниципального округа Д.Г. Левин

Глава округа М.В. Коляденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета народных депутатов

Кемеровского муниципального округа

от «23» декабря 2021 г.№ 514

НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА»

**I. Основная часть**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения | Виды объектов, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты электроснабжения | подстанции 10/04 кВ: 1 ед. на 1 тыс. человек | 500 м |
| Объекты газоснабжения | газораспределительные станции (пункты): 1 ед. на 200 тыс. человек | 10 000 м |
| Объекты теплоснабжения | котельные: 4,0 Гкал/ч на 1 тыс. человек | 5 000 м |
| Объекты водоснабжения | водоочистные станции: 300 м3/сут. на 1 тыс. человек | 30 000 м |
| Объекты водоотведения | канализационные насосные станции в централизованной системе водоотведения: 300 м3/сут. на 1 тыс. человек | 30 000 м |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог в границах Кемеровского муниципального округа (автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автомобильные дороги местного значения | ширина в красных линиях, м: |  |
| непрерывного движения - 40 - 80; | 700 - 1000 м |
| регулируемого движения - 35 - 70 | 300 м |
| Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта | ширина посадочной площадки остановочных пунктов на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) - 3,0 м; время передвижения на пересадку пассажиров (без учета времени ожидания транспорта) - 3 мин. | дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта:  от объектов массового посещения - не более 250 м;  в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий;  в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа |

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта; образования; обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения | Виды объектов, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты спорта муниципального округа, отвечающие требованиям проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | спортивные залы общего пользования: 60 - 80 кв. м площади пола на 1 тыс. человек;  бассейны крытые и открытые общего пользования: 20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | 30 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта  60 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты спортивной инфраструктуры | универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом: категория населенного пункта от 50 до 500 человек;  универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом: категория населенного пункта от 500 до 5000 человек;  универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; стадион, ледовый каток, крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м. и 6 дорожками); объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом: категория населенного пункта от 5000 до 30000 человек;  универсальные игровые спортивные площадки, малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут), спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте, стадион, крытый спортивный объект с искусственным льдом, крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн и универсальный игровой зал, объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом: категория населенного пункта свыше 30000 человек | нормативы транспортной доступности не устанавливаются (до 1000 метров)  1 час 30 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта  60 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта  30 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты велотранспортной инфраструктуры | велосипедная дорожка, полоса для велополосипедистов в системе элементов обустройства автомобильных дорог: 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории  велосипедная парковка:  - 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра;  - 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;  - 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения;  - наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома | нормативы транспортной доступности не устанавливаются  для кратковременного хранения – на расстоянии не более 30 м от входа в общеобразовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения |
| Объекты, необходимые для размещения муниципальных дошкольных образовательных организаций | 72 места на 1 тыс. человек | 300 м в зонах многоквартирной жилой застройки,  800 м в зонах индивидуальной жилой застройки |
| Объекты, необходимые для размещения муниципальных общеобразовательных организаций | 110 мест на 1 тыс. человек | 500 - 800 м (400 - 600 м - начальное и основное общее образование) в зонах многоквартирной жилой застройки, 750 - 1000 м в зонах индивидуальной жилой застройки |
| Объекты, необходимые для размещения муниципальных организаций, осуществляющих обучение (организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное обслуживание) | детские дома-интернаты:  3 места на 1 тыс. человек | 45 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (установки, полигоны) | полигоны: 0,02 - 0,05 га на 1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год | 60 минут транспортной доступности |

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения | Виды объектов, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты, необходимые для размещения органов местного самоуправления городского округа | территориальные управления местной администрации: 1 ед. в каждом районе городского округа | 20 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты муниципального жилищного фонда | жилые помещения, предоставляемые по договору социального найма: 14 кв. м общей площади на 1 человека | 30 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты похоронного назначения | кладбища традиционного захоронения: 0,24 га на 1 тыс. человек;  кладбища урновых захоронений после кремации: 0,02 га на 1 тыс. человек | 60 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты, необходимые для размещения муниципального архива | 100 единиц хранения на 1 тыс. человек | 90 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты культуры и искусства | общедоступные библиотеки: 1 ед. на 20 тыс. человек;  кинотеатры: 30 мест на 1 тыс. человек;  театры: 8 мест на 1 тыс. человек;  цирки: 4 места на 1 тыс. человек;  дома культуры: 1 ед. на 30 тыс. человек | 35 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | система оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 1 ед. на городской округ с охватом 100% населения городского округа | радиус действия электросирены  500 - 700 м |
| Объекты гражданской обороны, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне | убежища: 1 ед. вместимостью не менее 150 человек с учетом числа работающих в наиболее многочисленной смене на предприятиях, продолжающих работу в военное время | 500 м |
| Объекты размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, необходимые для решения вопросов местного значения городского округа | силы постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Кемеровской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 1 аварийно-спасательное формирование на 40 тыс. человек | по нормативу аварийно-спасательного формирования |
| Объекты отдыха и туризма | туристические гостиницы и турбазы: 500 - 1000 кв. м/место | 90 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Лечебно-оздоровительные местности и курорты | детские оздоровительные лагеря, кв. м/место:  спальные комнаты - 4,5;  комнаты для дневного пребывания - 2;  размер территории - 150 | 90 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения | 1 ед. на 10 тыс. человек | 35 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Особо охраняемые природные территории местного значения | 0,6 га на 1 тыс. человек | 60 мин. транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Приобъектные стоянки легковых автомобилей | учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления: 1 машино-место на 220 кв. м общей площади;  коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании: 1 машино-место на 60 кв. м общей площади;  районные суды:  - с численностью судей до 10:  6 машино-мест для личного автотранспорта судей и работников суда, 10 машино-мест для личного автотранспорта посетителей,  - с численностью судей от 11 до 25:  14 машино-мест для личного автотранспорта судей и работников суда, 24 машино-места для личного автотранспорта посетителей,  - с численностью судей от 26 до 50:  30 машино-мест для личного автотранспорта судей и работников суда, 48 машино-мест для личного автотранспорта посетителей;  здания и сооружения следственных органов: 1 машино-место на трех сотрудников;  магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты): 1 машино-место на 35 кв. м общей площади;  объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и др.): 1 машино-место на 50 кв. м общей площади;  специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и др.): 1 машино-место на 60 кв. м общей площади;  рынки постоянные:  - универсальные и непродовольственные:  1 машино-место на 30 кв. м общей площади,  - продовольственные и сельскохозяйственные: 1 машино-место на 50 кв. м общей площади;  предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе и др.): 1 машино-место на 5 посадочных мест;  гостиницы:  - категорий до «три звезды» включительно не менее 20% от числа номеров,  - категорий от «четыре звезды» включительно не менее 30% числа номеров;  мотели: не менее 50% от числа номеров;  стоянки для легковых автомобилей обслуживающего персонала гостиниц, мотелей - не менее 10% числа работающих;  киноцентры и кинотеатры:  - городского значения (1-й уровень комфорта): 1 машино-место на 10 зрительских мест;  - другие (2-й уровень комфорта): 1 машино-место на 15 зрительских мест;  объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.): 1 машино-место на 8 - 10 единовременных посетителей, но не менее 10 машино-мест на объект;  досугово-развлекательные учреждения (развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы): 1 машино-место на 4 - 7 единовременных посетителей;  спортивные комплексы и стадионы с трибунами: 1 машино-место на 25 - 30 мест на трибунах;  муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты микрорайонного и районного уровней обслуживания (тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м): 1 машино-место на 8 - 10 единовременных посетителей;  физкультурно-оздоровительные комплексы:  - с залом площадью 1000 - 2000 кв. м: 1 машино-место на 10 единовременных посетителей;  - с залом площадью 2000 - 3000 кв. м: 1 машино-место на 5 - 7 единовременных посетителей;  аквапарки, бассейны: 1 машино-место на 5 - 7 единовременных посетителей | не более 800 м пешеходной доступности |
| Объекты постоянного хранения легковых автомобилей, расположенные вблизи мест проживания | многоквартирные жилые дома:  - бизнес-класса: 2 машино-места на квартиру;  - эконом-класса: 1,2 машино-места на квартиру;  - муниципальный жилищный фонд: 1 машино-место на квартиру;  - специализированный жилищный фонд: 0,7 машино-места на квартиру | не более 800 м пешеходной доступности;  не более 1000 м пешеходной доступности в районах реконструкции;  для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, - не более 50 м от входов в жилые дома |
| Парки культуры и отдыха | 0,5 га на 1 тыс. человек | 30 минут транспортной доступности с использованием сети маршрутов общественного пассажирского транспорта |
| Скверы микрорайонного значения | 0,15 га на 1 тыс. человек | 1000 м |

**II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

**Кемеровского муниципального округа**

1. Расчетные показатели определены в соответствии с [нормативами](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A673144AFF6102C5CED1449A6BEB42AC52F2789B87353A75D99676563E7A3D79279B25558006C2A50C3gFOFJ) градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области», на основании социально-демографического состава и плотности населения Кемеровского муниципального округа исходя из фактической (за период 2015 - 2019 годов) и прогнозной (до 2019 года) среднегодовой численности населения Кемеровского муниципального округа на 2022 год, фактической и прогнозной среднегодовой численности возрастных групп, с учетом планов социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа до 2028 года.

2. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с [пунктом 1](#P242) настоящего раздела с учетом:

а) общей тепловой мощности теплоисточников Кемеровского муниципального округа и вклада теплоснабжающих организаций в теплоснабжение потребителей муниципального округа в соответствии с нормативами расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области, установленными Региональной энергетической комиссией Кемеровской области;

б) сложившейся системы магистрального газоснабжения Кемеровского муниципального округа, норматива потребления газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, в размере 11,4 куб. м/кв. м в месяц при размещении сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с требованиями технического [регламента](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF307203A3541A7FB457103B6491EAFB4E36D8A7665CDB57252A25EC4302A62BBE7818179B7555A0670g2O9J), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

в) системы водоснабжения Кемеровского муниципального округа, обеспеченности объектами холодного водоснабжения исходя из норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области, установленного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, при размещении сетей в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF306273F3A4BA3FB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14;

г) норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электроплитами, вне отопительного периода (кВт.ч в месяц) при количестве проживающих: один человек - 130, не более трех человек - 100, пять человек и более - 80;

д) работы существующих канализационных станций и напорных коллекторов от них в соответствии с «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения, Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр3.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог в границах Кемеровского муниципального округа (автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Кемеровского муниципального округа), а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела на основании «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF30623393A41A6FB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016) с учетом:

а) совокупного выпуска пассажирского транспорта на автобусные (в том числе сезонные) маршруты;

б) статистики регулярных перевозок на территории Кемеровского муниципального округа с использованием маршрутов общественного транспорта.

4. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта; образования; обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с [пунктом 1](#P242) настоящего раздела на основании СП 42.13330.2016 с учетом:

а) сложившейся инфраструктуры спорта и статистики проведения в Кемеровском муниципальном округе;

б) сложившейся муниципальной системы образования с учетом функционирования дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских домов, потребности строительства объектов местного значения для размещения муниципальных образовательных организаций в районах комплексной жилой застройки;

в) источников образования твердых коммунальных отходов в Кемеровском муниципальном округе в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A673142A7F2162B52B01E41FFB2B62DCA70309CF1275EA3568E616829B4E780g9OEJ) Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» с применением [норматива](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A67314BA6F0162B5CED1449A6BEB42AC52F2789B87353A35591616563E7A3D79279B25558006C2A50C3gFOFJ) накопления твердых коммунальных отходов по категориям потребителей и категориям объектов, на которых образуются коммунальные отходы, установленного постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 58 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

5. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в иных областях, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с [пунктом 1](#P242) настоящего раздела на основании норм расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания (приложение Д, СП 42.13330.2016) с учетом:

а) нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

б) вместимости действующего муниципального архивного фонда, статистики потребности в единицах хранения, резерва приема документов;

в) [нормативов](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A67314BA4F4152A5CED1449A6BEB42AC52F2789B87353A35591616563E7A3D79279B25558006C2A50C3gFOFJ) обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 № 495 «Об утверждении нормативов обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры и методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры»;

г) границ особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровско-Андреевский» согласно [решению](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A673142A6F1152F57B01E41FFB2B62DCA70309CF1275EA3568E616829B4E780g9OEJ) Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа от 27.09.2018 № 353 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровско-Андреевский»;

д) [порядка](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A673146A3F9122B5CED1449A6BEB42AC52F2789B87353A35596646563E7A3D79279B25558006C2A50C3gFOFJ) оповещения и информирования населения Кемеровского муниципального округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера согласно постановлению администрации Кемеровского муниципального округа от 26.04.2021 № 1156-п «О порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

е) [порядка](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF307223F3B46A0FB457103B6491EAFB4E36D8A7665CDB57253AA5EC4302A62BBE7818179B7555A0670g2O9J) создания убежищ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», «СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\*», утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF30626393D42A1FB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 № 59/пр;

ж) [положения](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB407941A27BEBD0F6002A673145A5F6172C5CED1449A6BEB42AC52F2789B87353A35591636563E7A3D79279B25558006C2A50C3gFOFJ) о территориальной подсистеме Кемеровской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перечня сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Кемеровской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3506 «О городском звене территориальной подсистемы Кемеровской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

з) межгосударственного стандарта ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 № 1206-ст;

и) методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации;

к) сведений Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

6. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами благоустройства, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов определены в соответствии с [пунктом 1](#P242) настоящего раздела на основании норм расчета стоянок автомобилей (приложение Ж, СП 42.13330.2016) с учетом требований:

а) «СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF30626393942A6FB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.08.2014 № 440/пр;

б) «СП 152.13330.2012. Свод правил. Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 111/ГС;

в) «СП 228.1325800.2014. Свод правил. Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования», утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF30626383E44A4FB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2014 № 912/пр.

**III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кемеровского муниципального округа**

1. Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта; образования; обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для размещения муниципальных дошкольных образовательных организаций, применяются с учетом 70 - 100% охвата общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, где 72 места на 1 тыс. человек - 100% охвата численности детей указанной возрастной группы.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для размещения муниципальных общеобразовательных организаций, применяются с учетом 100% охвата общего числа школьников 1 - 9-х классов и 75 - 100% охвата общего числа школьников 10 - 11-х классов, где 110 мест на 1 тыс. человек - 100% охвата численности детей школьного возраста.

1.3. Для целей расчета количества мест в детских домах возраст детей, оставшихся без попечения родителей, принимается от 4 до 17 лет.

1.4. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не рекомендуется свыше 350 мест, во встроенных в жилые дома помещениях - свыше 80 мест, во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных) - свыше 150 мест.

2. Правила применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровского муниципального округа.

2.1. Места для временного хранения легковых автомобилей преимущественно размещаются в границах земельного участка, подлежащего застройке.

2.2. Расположение мест для парковки личного транспорта инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF306223E384BAEFB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр, «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*», утвержденного [приказом](consultantplus://offline/ref=58ADE8E6E49177CB40795FAF6D878CF306223E344BA4FB457103B6491EAFB4E37F8A2E69CDB66C53A54B92616Cg3O6J) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 776/пр.

2.3. При размещении парков и скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

2.4. Размещение скверов микрорайонного значения необходимо предусматривать при разработке документации по планировке территории в соответствии с расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности.

3. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кемеровского муниципального округа.

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Кемеровского муниципального округа, применяются:

а) при подготовке проекта генерального плана Кемеровского муниципального округа, в том числе проекта о внесении изменений в генеральный план;

б) при подготовке документации по планировке территории;

в) при принятии решений о развитии застроенной территории;

г) при подготовке градостроительного плана земельного участка.